## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе машинистом сшивальной машины допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и инструктаж по технике безопасности.

1.2. При работе машинист сшивальной машины должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в учреждении возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и других помещений;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего помещения;

- острые элементы на рабочем месте.

1.4. Машинист сшивальной машины обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю учреждения.

1.6. В процессе работы машинист сшивальной машины должен соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний по охране труда.

1.8. Машинист сшивальной машины должен знать:

- устройство проволокосшивальных и склеивающих машин;

- способы их регулирования в зависимости от плотности сырья и сечения проволоки;

- ассортимент коробок, ящиков и других изделий по видам сырья, размерам и назначению;

- правила сшивки, фальцевания, склейки, упаковки готовой продукции;

- требования, предъявляемые к качеству сшивки и склейки изделий.

## 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Сшивка упаковочных коробок из раскроенных деталей массового производства и ящиков из гофрированного картона на проволоко-сшивальных машинах различных конструкций.

2.2. Заправка машины проволокой и регулирование ее натяжения.

2.3. Наладка швейных аппаратов в зависимости от плотности сырья и сечения проволоки.

2.4. Наблюдение за качеством сшивки и исправным состоянием машины.

2.5. Склейка ящиков из гофрированного картона.

2.6. Контроль за качеством поступающих заготовок.

2.7. Регулирование расстояния между роликами в зависимости от толщины гофрированного картона.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

3.1. Надеть положенную по нормам спецодежду.

3.2. Проверить чистоту на рабочем месте, незахламленность проходов.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

4.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководством.

4.2. Следить за сохранностью одежды и головных уборов посетителей.

4.3. Не отлучаться во время работы с рабочего места, в случае необходимости отлучиться получить разрешение от руководства.

4.4. Следить за чистотой и порядком на рабочем месте.

4.5. Аккуратно передвигаться по рабочему месту.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. В случае возникновения возгорания на рабочем месте принять меры к его ликвидации первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану, поставить в известность руководство.

5.2. При ожогах необходимо освободить пораженное место от одежды, обуви. Перевязать обожженную поверхность стерильным бинтом и обратиться в лечебное учреждение. Поставить в известность руководство учреждения.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

6.1. Навести порядок на рабочем месте, отключить освещение.

6.2. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.