1. Общие требования охраны труда

К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие  
обучение по профессии, вводный и первичный инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и допущенные к самостоятель­ной работе, имеющие 1 группу по электробезопасности.

Первичный инструктаж по охране труда, в том числе и по безопасным методам работы, проводится мастером непосредственно на рабочем месте.

Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

Повторный инструктаж по электробезопасности не реже 1 раза в 12 месяцев.

На территории предприятия необходимо соблюдать Правила внут­реннего трудового распорядка предприятия, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъём­ным машинам.

Необходимо соблюдать установленные на предприятии ре­жимы труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы­шать 40 часов в неделю. Сверхурочные работы допускаются в случа­ях, предусмотренных ТК РФ.

Суммарное время на отдых и естественные надобности в течении смены 45 минут, не считая обеденного перерыва.

1.5. При выполнении работ на правильщика вручную возможно  
воздействие следующих опасных производственных факторов:

острые кромки, заусенцы деталей, заготовок и инструмента, отле­тающие частицы (окалина и т.д.) могут привести к травме;

подвижные части оборудования, механизмов, инструментов могут привести к травме;

передвигающиеся заготовки, детали, изделия могут привести к травме;

движущиеся машины и механизмы могут привести к травме;

электрический ток, воздействие которого может привести к различ­ным видам травм и электротравм.

Возможно воздействие следующих вредных производственных факторов:

- шум, повышенная запылённость и загазованность воздуха, недоста­точная освещённость рабочей зоны, которые могут привести к забо­леваниям кожи, органов дыхания и слуха.

1.6. Для нормального и безопасного производства работ пра­вильщика вручную необходимо применение следующих средств инди­видуальной защиты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Средства индивидуальной защиты | ГОСТ | Срок носки (мес.) |
| 1 | Костюм х/б | 27653 | 12 мес. |
| 2 | Ботинки кожаные | 5394 | 12 мес. |
| 3 | Очки защитные | 12.4.013 | До износа |
| 4 | Рукавицы | 12.4.010 | 1 мес. |

Работник должен проходить противопожарный инструктаж не реже 1 раза в 3 месяца, знать правила поведения во время пожара.

Работник должен немедленно извещать своего непосредст­венного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угро­жающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про­исшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здо­ровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионально­го заболевания (отравления).

Работник должен оказать пострадавшим при травмировании, отравлении или внезапном заболевании первую доврачебную помощь.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом.

Лица, нарушившие настоящую инструкцию, несут ответст­венность в соответствии с законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть чистые и исправные полагающиеся по нормам сред­ства индивидуальной защиты (СИЗ).

Защитные очки должны быть подобраны по размеру, стёкла не должны вываливаться, не иметь трещин, сколов, царапин. Быть чис­тыми, обеспечивать хорошую видимость. Натяжением наголовной ленты обеспечить плотное прилегание очков к лицу.

Подготовить рабочее место к безопасной работе и освобо­дить проходы.

Проверить наличие на рабочем месте рабочего, меритель­ного инструмента и приспособлений.

Пол должен быть ровным, без выбоин или выступающих частей плитки.

Проверить исправность инструмента:

- молотки и кувалды должны быть надёжно насажены на прочной, гладкой рукоятки овального сечения, плотно заклинены мягким, сталь­ным, заёршенным клином. Длинна рукоятки молотка должна быть 300 мм и более, кувалды - 450-900 мм

- ударные, рубящие инструменты не должны иметь наклёпа на бойках, скошенных или сбитых затылков с заусенцами, вмятин, выбоин и трещин.

Проверить освещение рабочего места. Оно должно обеспе­чивать достаточную освещённость, не вызывая ослепления и не бро­сая тень на рабочую зону.

Проверить наличие деталей. Используемые в работе мате­риалы следует хранить на стеллажах и в таре, не загромождая прохо­дов и проездов.

3. Требования охраны труда во время работы

Выполнять только ту работу, которая поручена мастером или руководителем работ и разрешена администрацией цеха.

Во время работы быть внимательным, не отвлекаться от своих прямых обязанностей, не отвлекать других какими-либо делами или разговорами, не имеющими отношения к работе.

Обрабатываемая деталь должна быть надёжно закреплена в зажимных приспособлениях.

Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отно­шения к порученной вам работе.

Бережно относиться к спецодежде и другим средствам инди­видуальной защиты, выдаваемым в использование работнику.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При возникновении неисправностей оборудования (отказ в работе, постороннем шуме и стуке, возникновении поломок, угрожающих аварией, прекращение подачи электроэнергии, появлении постороннего запаха) необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, выключить его. Необходимо оповестить об опасности окружающих людей и непосредственного руководителя работ и до устранения неисправностей к работе не приступать. Запрещается самостоятельно устранять неисправности.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и обратиться в здравпункт лично или позвонить по телефону ….

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4 При аварии систем водоснабжения, отопления и т.д. препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу до ликвидации аварии и её последствий.

5. Требования охраны труда по окончании работ.

5.1 Остановить работающее оборудование, выключить электродвигатель,  
обесточить оборудование путем отключения вводного выключателя.

5.2 Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в отведенное место, убрать отходы производства (ветошь, опилки, просыпавшуюся стружку) в установленную тару согласно маркировки, подмести пол.

5.3 Сдать оборудование сменщику или мастеру, сообщить обо всех  
замечаниях и неполадках в работе и о принятых мерах по их устранению.

5.4 Убрать одежду в специальное отведенное место, вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ.