1. Настоящая инструкция предусматривает основные противопожарные мероприятия, обязательные к выполнению , администрацией, инженерно - техническими работниками, всеми рабочими.
2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть отключены.
3. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

* использовать приемники электрической энергии, или приемники, имеющие  
  неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляции;
* пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими  
  электронагревательными приборами без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,  
  использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

1. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
2. В помещениях складов эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном порядке.